OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Wodzisław Śląski: modernizacja budynku hali magazynowej przy ul. Marklowickiej 17 w Wodzisławiu Śląskim, polegająca na ocieplaniu ściany zewnętrznej w tylnej części (cz. I) oraz  wykonaniu posadzek z płytek gresowych (cz. II)
Publikacja obowiązkowa.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
 I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Miasto Wodzisław Śląski, do kontaktów: Edyta Skibińska, ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski, woj. śląskie, tel. 032 4590431, e-mail: zam_pub@um.wodzislaw.pl.
    Adresy internetowe
    Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): www.wodzislaw-slaski.pl
    Adres profilu nabywcy (URL):
    Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
    Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
    Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:
    Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
    2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja rządowa terenowa; Ogólne usługi publiczne.
    Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
 II.1)    Opis
    1.1)  Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: modernizacja budynku hali magazynowej przy ul. Marklowickiej 17 w Wodzisławiu Śląskim, polegająca na ocieplaniu ściany zewnętrznej w tylnej części (cz. I) oraz  wykonaniu posadzek z płytek gresowych (cz. II).
    1.2)  Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
            Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Wodzisław Śląski, ul. Marklowicka 17.
    1.3)  Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
    1.4)  Informacje na temat umowy ramowej:
            Czas trwania umowy ramowej:
            Wartość umowy ramowej:
            Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
    1.5)  Określenie przedmiotu zamówienia: Część I
Wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej w tylnej części budynku magazynowego przy ul. Marklowickiej 17 oraz kolorystyki elewacji
Część II
Wykonanie  posadzek z płytek  w części hali magazynowej przy
ul. Marklowickiej 17. Roboty związane z wykonaniem posadzek mają polegać na ułożeniu posadzki przemysłowej z płytek gresowych o wymiarach 20x20 cm i minimalnej grubości 1,5 cm o wzorze tzw. grube ziarno, kolor szary/jasny, z powierzchnią impregnowaną, posiadające odpowiednie normy dopuszczające do ich stosowania w hurtowaniach spożywczych , przystosowanych do  układania metodą wibracyjną, wytrzymałe na obciążenie wózkami widłowymi i paleciakami
    1.6)  Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Zgodnie z SIWZ
    1.7)  Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.43.10.00, 45.26.21.20, 45.11.12.20, 45.26.14.10.
    1.8)  Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Tak.
    1.9)  Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
    2)     Wielkość lub zakres zamówienia
            Całkowita wielkość lub zakres: Część I.
Wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej budynku magazynowego oraz kolorystki elewacji na pow. 940 m2, w tym: wykucie krat stalowych, rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, odbicie/uzupełnienie tynków, ocieplenie ścian płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, elewacja cienkowarstwo z tynku akrylowego, dwukrotne malowanie krat i balustrad oraz okien i świetlików stalowych, założenie murłat, pokrycie okapu papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie,założenie rynien, rur spustowych krat i balustrad, stawianie rusztowań o wys. do 20m, malowanie daszków wraz z konstrukcją, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych.
Część II.
Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych metodą wibracyjną wraz z cokolikiem o pow. 1100 m2
    3)    Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 3
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
 III.1)    Warunki dotyczące zamówienia
            Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
    2)     Warunki udziału
            Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
            Opis warunków udziału w postępowaniu: Zgodnie z art. 22 ustawy, o zamówienie mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy:
-posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
-posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia;
-znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia;
-nie podlegają wykluczeniu z Postępowania, zgodnie z art. 24 Ustawy.
Zamawiający ustala następujące warunki szczegółowe udziału w postępowaniu:
-Wykonawca wykonał w okresie  ostatnich 5 lat (a jeżeli okres działalności jest krótszy to w tym okresie) co najmniej 3 zamówień tożsamych z przedmiotem zamówienia, potwierdzonych  referencjami z zakresu ociepleń budynków oraz z zakresu układania posadzek przemysłowych z płytek gresowych metodą wibracyjną  o wartości zbliżonej do robót objętych zamówieniem.
-  Wykonawca dysponuje osobą z uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i przynależnością do Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych,
- Wykonawca wyłoniony w przetargu winien przedłożyć przed podpisaniem umowy  aprobatę techniczną stwierdzającą przydatność do stosowania w budownictwie zastosowanych materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia a w przypadku płytek przydatność do stosowania w hurtowniach spożywczych lub deklarację zgodności dla materiałów nie podlegających certyfikacji.
            Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełnienia warunków zostanie dokonana na podstawie oświadczeń i dokumentów złożonych przez wykonawców w ofercie. Oświadczenia i dokumenty będą oceniane pod względem formalnprawnym, pod względem ich aktualności i treści, atakże czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań zamawiającego. Sposób dokonania oceny spełnienia warunków wymaganych od wykonawców oparty będzie na zasadzie (TAK-NIE) spełnia  - nie spełnia
            Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a)wypełniony druk Oferta wraz z  oświadczeniem z art. 22 ustawy prawo zamówień publicznych
b)aktualny wypis z rejestru działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
c)Wykaz robót wykonanych wciągu ostatnich 5 lat o wartości zbliżonej  do przedmiotu zamówienia, potwierdzonych referencjami (minimum 3 szt)
d)Kosztorys ofertowy
e)Wypełniona karta gwarancyjna
f) Wykaz osób odpowiedzialnych za wykonanie zadanie ze wskazaniem kierownika budowy  z uprawnieniami konstrukcyjno - budowlanymi
g)Kopia uprawnień osób odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
h)Zaświadczenie o przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa osób z uprawnieniami
SEKCJA IV: PROCEDURA
 IV.1)   Tryb udzielenia zamówienia
    1.1)  Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
    1.2)   Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
    2)      Kryteria oceny ofert
    2.1)   Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
    2.2)   Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
    3)      Informacje administracyjne
    3.1)   Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
             Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wodzislaw-slaski.bip.info.pl.
             Opłata: 25 Waluta PLN.
             Warunki i sposób płatności: SIWZ można również otrzymać na pisemny wniosek wykonawcy. Specyfikacja zostanie przesłana za zaliczeniem pocztowym (koszt specyfikacji 25zł + koszt przesyłki).
    3.2)  Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
    3.3)  Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.08.2006 godzina 10:30.
    3.4)  Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
    3.5)  Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
    3.6)  Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 28.08.2006, godzina 11:00, Urząd Miasta Wodzisławia Śl. ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śl. sala 23.
SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
 VI.1)   Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
    2)     Informacje dodatkowe:
    3)     Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 27.07.2006.
ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ Nr: 1 Nazwa: Wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej w tylnej części budynku magazynowego przy ul. Marklowickiej 17 oraz kolorystyki elewacji.
    1)    Krótki opis: Wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej budynku magazynowego oraz kolorystyki elewacji o powierzchni 940 m2.
    2)    Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00, 45.10.00.00, 45.26.21.20, 45.11.12.20, 45.26.14.10.
    3)    Wielkość lub zakres: Wykonanie ocieplenia ściany zewnętrznej tylnej budynku magazynowego oraz kolorystyki elewacji o powierzchni 940 m2, w tym:wykucie krat stalowych, rozebranie rynien, rur spustowych, obróbek blacharskich, odbicie/uzupełnienie tynków, ocieplenie ścian płytami styropianowymi, wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa, elewacja cienkowarstwowa z tynku akrylowego, dwukrotne malowanie krat i balustrad oraz oken i świetlików stalowych założenie murłat, pokrycie okapu papa termozgrzewalną, obróbki blacharskie, założenie rynien, rur spustowych krat i balustrad, stawianie rusztowań o wys. do 20m. malowanie daszków wraz z konstrukcją, wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych.
    4)    Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 2
    5)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
    6)    Informacje dodatkowe:
CZĘŚĆ Nr: 2 Nazwa: Wykonanie  posadzek z płytek  w części hali magazynowej przy ul. Marklowickiej 17..
    1)    Krótki opis: Roboty związane z wykonaniem posadzek mają polegać na ułożeniu posadzki przemysłowej z płytek gresowych o wymiarach 20x20 cm i minimalnej grubości 1,5 cm o wzorze tzw. grube ziarno, kolor szary/jasny, z powierzchnią impregnowaną, posiadające odpowiednie normy dopuszczające do ich stosowania w hurtowaniach spożywczych , przystosowanych do  układania metodą wibracyjną, wytrzymałe na obciążenie wózkami widłowymi i paleciakami..
    2)    Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.43.10.00, 45.43.00.00.
    3)    Wielkość lub zakres: Ułożenie posadzek z płytek ceramicznych metodą wibracyjną wraz z cokolikiem o powiwrzchni 1100m2.
    4)    Czas trwania lub termin wykonania: Wymagany; Okres w miesiącach: 3
    5)    Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
6)    Informacje dodatkowe: